DIVISION

TEMPLATES AND GUIDESFG

BASIC IP SLA CONFIGURATION:

Example:

**IP SLA 10**

**ICMP-ECHO 10.0.0.1 SOURCE-IP 10.0.0.2**

**FREQUENCY 5**

**IP SLA SCHEUDLE 10 START NOW LIFE FOREVER**

!

**IP SLA 20**

**ICMP-ECHO 20.0.0.1 SOURCE-INTERFACE G0/0/1**

**FREQUENCY 15**

**IP SLA SCHEUDLE 20 START NOW LIFE FOREVER**

**!**

**IP SLA 50**

**DNS GOOGLE.COM NAME-SERVER 1.1.1.1**

**FREQUENCY 10**

**IP SLA SCHEDULE 50 START NOW LIFE FOREVER**

**!**